**FORMULARIO DE COTIZACIÓN N°013**

# Nombre de la empresa:

# Fecha de la convocatoria: 12/03/2019

**Tipo de servicio:** Contratación de una empresa para la compra de insumos médicos para Frontera Norte en el marco de la emergencia de movilidad

**Validez Cotización:** La cotización deberá tener un plazo de validez de 2 meses

posteriores a la fecha de la misma.

**Tiempo de entrega: Inmediato**

**Forma de pago:** contra entrega del producto y presentación de la factura

# Enviar su cotización a: applications.ecuador@unfpa.org

# Fecha de cierre: 14 de marzo hasta las 13:00pm

# Especificaciones:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Nombre del Producto y Descripción** | **Cantidad** | **Costo de Transporte** | **Valor Unitario** | **Total** |
| 1 | **ECO DOPPLER FETAL RECARGABLE**   * Doppler de mano de alto desempeño * Con pantalla de cristal líquido para visualizar la frecuencia fetocardia (HFR). * Frecuencia de ultrasonido: 2MHz, intensidad de ultrasonido:<10mW/cm2 * Dimensión: 135mm x 100mm x 55mm, * Pantalla : 65mm x 50mm LCD * Resolución de la FCF: 1bbpm * La precisión de la FCF:+-1lmp, * Consumo de energía :<2w * Rango de medición de FCF:50 a 240 bpm * Pes: 650g * Garantía técnica 24 meses | 6 |  |  |  |
| 2 | **CAMPANAS DE PINARD**  Material de aluminio | 30 |  |  |  |
| 3 | **TENSIOMETROS ADULTOS**   * Analógicos * Sistema de medición resistente a la presión y con muy poco desgaste con capacidad de hasta 600mmHg. * Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete. * Válvula de purga de alta precisión y sin desgaste con ajuste fino. * Micro filtros que protegen la válvula de purga y el sistema de medición. * Escala lineal de ø 64mm (1,9 pulgadas) de 0 - 300 mmHg. * Tolerancia de errores máxima de +/- 3mmHg. | 12 |  |  |  |
| 4 | **TENSIÓMETROS PEDIATRICOS**   * Analógicos * Sistema de medición resistente a la presión y con muy poco desgaste con capacidad de hasta 600mmHg. * Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete. * Válvula de purga de alta precisión y sin desgaste con ajuste fino. * Micro filtros que protegen la válvula de purga y el sistema de medición. * Escala lineal de ø 64 mm (1,9 pulgadas) de 0-300 mmHg. * Tolerancia de errores máxima de +/- 3 mmHg. * Varios mangos intercambiables (mínimo 3) | 12 |  |  |  |
| 5 | **ESTETOSCOPIOS ADULTOS**   * Adult diaphragm: 43mm. * duplex® 2.0, doble campana de aluminio ultraligero. * Longitud total: 74 cm (29,1 in). * Peso: 151 g (5,3 oz) en acero inoxidable, 97 g. (3,4 oz) en aluminio. * Sin látex. * Olivas auriculares d repuesto, Membrana de recambio. | 12 |  |  |  |
| 6 | **ESTETOSCOPIOS PEDIATRICOS**   * Paediatric diaphragm: 28mm * duplex® 2.0, doble campana de aluminio ultraligero. * Longitud total: 74 cm (29,1 in). * Peso: 151 g (5,3 oz) en acero inoxidable, 97 g. (3,4 oz) en aluminio. * Sin látex. * Olivas auriculares d repuesto, Membrana de recambio | 12 |  |  |  |
| 7 | **OXIMETROS DIGITALES (DE PULSO)**   * Medición de la saturación de oxígeno arterial (SpO2) y la frecuencia cardiaca (pulso) * Pantalla a color con 4 perspectivas, luminosidad de la pantalla regulable * Indicación gráfica del pulso * Mecanismo de desconexión automática: el oxímetro se apagará automáticamente cuando no haya señal en el producto. * Compartimento para el dedo de silicona de calidad medica usa con  material hipoalergénico y de silicona libre de látex, amigable para aquellos con inmunidad reducida * Aprobado por el FDA | 12 |  |  |  |
| 8 | Costo de entrega a la ciudad de Ibarra | 1 |  |  |  |
| SUMA | | | | |  |
| IVA | | | | |  |
| TOTAL | | | | |  |

En su oferta, por favor incluya:

1. Especificaciones técnicas detalladas de los productos ofertados.

2. Estándar de calidad de los productos.

*Comentario adicional de Proveedor:*

Por la presente, se certifica que la empresa ......................... acepta presentar su cotización bajo los términos y condiciones requeridos por el UNFPA en Ecuador (<http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-contract>) la cual se compromete a mantener esta oferta hasta la fecha indicada y por la que estoy debidamente autorizada/o a firmar.

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lugar:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sello: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Esta solicitud de cotización está sujeta a las condiciones generales del contrato: Contrato Minimis, está disponible en la siguiente dirección:

<https://drive.google.com/open?id=0B38LicFH5YHsVUZ4aFhmcFVBMzA>