**FORMULARIO DE COTIZACIÓN N°013**

# Nombre de la empresa:

# Fecha de la convocatoria: 12/03/2019

**Tipo de servicio:** Contratación de una empresa para la compra de insumos médicos para Frontera Norte en el marco de la emergencia de movilidad

**Validez Cotización:** La cotización deberá tener un plazo de validez de 2 meses

 posteriores a la fecha de la misma.

**Tiempo de entrega: Inmediato**

**Forma de pago:** contra entrega del producto y presentación de la factura

# Enviar su cotización a: applications.ecuador@unfpa.org

# Fecha de cierre: 14 de marzo hasta las 13:00pm

#  Especificaciones:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Nombre del Producto y Descripción** | **Cantidad** | **Costo de Transporte** | **Valor Unitario** | **Total** |
| 1 | **ECO DOPPLER FETAL RECARGABLE*** Doppler de mano de alto desempeño
* Con pantalla de cristal líquido para visualizar la frecuencia fetocardia (HFR).
* Frecuencia de ultrasonido: 2MHz, intensidad de ultrasonido:<10mW/cm2
* Dimensión: 135mm x 100mm x 55mm,
* Pantalla : 65mm x 50mm LCD
* Resolución de la FCF: 1bbpm
* La precisión de la FCF:+-1lmp,
* Consumo de energía :<2w
* Rango de medición de FCF:50 a 240 bpm
* Pes: 650g
* Garantía técnica 24 meses
 | 6 |   |   |   |
| 2 | **CAMPANAS DE PINARD**Material de aluminio | 30 |   |   |   |
| 3 | **TENSIOMETROS ADULTOS** * Analógicos
* Sistema de medición resistente a la presión y con muy poco desgaste con capacidad de hasta 600mmHg.
* Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete.
* Válvula de purga de alta precisión y sin desgaste con ajuste fino.
* Micro filtros que protegen la válvula de purga y el sistema de medición.
* Escala lineal de ø 64mm (1,9 pulgadas) de 0 - 300 mmHg.
* Tolerancia de errores máxima de +/- 3mmHg.
 | 12 |  |  |  |
| 4 | **TENSIÓMETROS PEDIATRICOS*** Analógicos
* Sistema de medición resistente a la presión y con muy poco desgaste con capacidad de hasta 600mmHg.
* Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete.
* Válvula de purga de alta precisión y sin desgaste con ajuste fino.
* Micro filtros que protegen la válvula de purga y el sistema de medición.
* Escala lineal de ø 64 mm (1,9 pulgadas) de 0-300 mmHg.
* Tolerancia de errores máxima de +/- 3 mmHg.
* Varios mangos intercambiables (mínimo 3)
 | 12 |  |  |  |
| 5 | **ESTETOSCOPIOS ADULTOS** * Adult diaphragm: 43mm.
* duplex® 2.0, doble campana de aluminio ultraligero.
* Longitud total: 74 cm (29,1 in).
* Peso: 151 g (5,3 oz) en acero inoxidable, 97 g. (3,4 oz) en aluminio.
* Sin látex.
* Olivas auriculares d repuesto, Membrana de recambio.
 | 12 |  |  |  |
| 6 | **ESTETOSCOPIOS PEDIATRICOS** * Paediatric diaphragm: 28mm
* duplex® 2.0, doble campana de aluminio ultraligero.
* Longitud total: 74 cm (29,1 in).
* Peso: 151 g (5,3 oz) en acero inoxidable, 97 g. (3,4 oz) en aluminio.
* Sin látex.
* Olivas auriculares d repuesto, Membrana de recambio
 | 12 |  |  |  |
| 7 | **OXIMETROS DIGITALES (DE PULSO)*** Medición de la saturación de oxígeno arterial (SpO2) y la frecuencia cardiaca (pulso)
* Pantalla a color con 4 perspectivas, luminosidad de la pantalla regulable
* Indicación gráfica del pulso
* Mecanismo de desconexión automática: el oxímetro se apagará automáticamente cuando no haya señal en el producto.
* Compartimento para el dedo de silicona de calidad medica usa con  material hipoalergénico y de silicona libre de látex, amigable para aquellos con inmunidad reducida
* Aprobado por el FDA
 | 12 |  |  |  |
| 8 | Costo de entrega a la ciudad de Ibarra | 1 |  |  |  |
| SUMA |  |
| IVA |  |
| TOTAL |  |

En su oferta, por favor incluya:

1. Especificaciones técnicas detalladas de los productos ofertados.

2. Estándar de calidad de los productos.

*Comentario adicional de Proveedor:*

Por la presente, se certifica que la empresa ......................... acepta presentar su cotización bajo los términos y condiciones requeridos por el UNFPA en Ecuador (<http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-contract>) la cual se compromete a mantener esta oferta hasta la fecha indicada y por la que estoy debidamente autorizada/o a firmar.

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lugar:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sello: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Esta solicitud de cotización está sujeta a las condiciones generales del contrato: Contrato Minimis, está disponible en la siguiente dirección:

<https://drive.google.com/open?id=0B38LicFH5YHsVUZ4aFhmcFVBMzA>